**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**1. Порядок оказания услуг:** монтаж кондиционеров (сплит-систем) в количестве 16 единиц в кабинеты согласно техническому плану:второй этаж: 90, 61, 89; 63, 64, 60, 62, 86, 59, 81; третий этаж: 88, 62, 60, 58, 22, 84 по адресу г. Самара, ул. Агибалова, д.12.

Монтаж сплит-систем, длина фреоновой трассы до 15 м. под потолком. Материал фреоновой трассы – медь, не ниже стандарта ASTM B68, межблочные провода ГОСТ. Предусмотреть декоративные кабель-каналы, специализированные сифонные устройства для отвода дренажа в канализацию, дренажные насосы. Проход перекрытий осуществлять методом алмазного бурения, использование воды не допускается. Сплит-системы на 2 и 3 эт. требуют применения высотного снаряжения.

Список кондиционеров (сплит-систем):

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Название |
| 1 | Сплит-система "Ballu" 09 инв. № 7493904 |
| 2 | Сплит-система "Ballu" 12 инв. № 7493908 |
| 3 | Сплит-система MitsubishiSRK 40 HJ тепло-холод, инв.№ 7493703 |
| 4 | Сплит-система MitsubishiSRK 40 HJ тепло-холод, инв.№ 7493702 |
| 5 | Кондиционер Akvilon ASE 9инв.№30875 |
| 6 | Кондиционер LG  |
| 7 | Сплит-система "Ballu" 07 инв. № 7494040 |
| 8 | Cплит-система Lanzkraft инв.№ 7496592 |
| 9 | Сплит-система настенная LESSAR LS/LU-H09 KFA2 инв. № 41046 |
| 10 | Сплит-система "Ballu" 12 инв. № 7493910 |
| 11 | Сплит-система MitsubishiSRK 40 HJтепло-холод, инв.№ 7493704 |
| 12 | Сплит-система "Ballu" 09 инв. №7494043 |
| 13 | Кондиционер Akvilon ASE 9инв.№30889 |
| 14 | Кондиционер Akvilon ASE 9инв.№30881 |
| 15 | Кондиционер IGC RAS/ RAC-09 H инв. №41710 |
| 16 | Сплит-система MitsubishiSRK 40 HJтепло-холод, инв.№ 7493705 |

**2. Требования к качеству оказываемых услуг:**

-Услуги производятся минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится уборка рабочей зоны (уборка мусора, материалов, сухая уборка пылесосом, затем влажная уборка помещений, в которых проводились работы).

-Все работы выполняются квалифицированным обученным персоналом.

-Соблюдать правила техники безопасности и охраны труда в соответствии со СНиП 12-04-2002. При выполнении работ соблюдать требования электробезопастности и противопожарной безопасности.

-Гарантийный срок на монтажные Работы должен составлять не менее 36 месяцев с даты утвержденияПокупателем.

-Время работы Исполнителя регламентируется распорядком дня Заказчика.

Монтаж кондиционеров (сплит-систем) в количестве 16единиц с использованием систем канатного доступа, включая закачивание фреона в наружный блок, монтаж наружного и внутреннего блоков.

**3. Требования к Исполнителю:**

Соответствие квалификации работников организации требованиям профессиональных стандартов в зависимости от выполняемых ими трудовых функций.

- выполнение правил охраны труда;

- работы выполняются в согласованное с заказчиком сроки;

- работники Подрядчика несут ответственность:

За своевременность и качество выполняемых работ;

За сохранность существующих инженерных систем и оборудования, принадлежащих ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Самара.