##### Приложение № 1.1

к извещению о проведении запроса котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку установок стоматологических

1. Общие требования к товару и условиям поставки:

1.1 Товар поставляется Поставщиком в оригинальной упаковке производителя. Тара, упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемым к таре, упаковке и маркировке данного вида Товара. Тара и упаковка должны обеспечить сохранность груза от повреждений при перевозке, обеспечивать нормативные условия хранения при транспортировке и в складском помещении.

1.2. Победитель конкурса обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим техническим заданием, передать заказчику или указанному им грузополучателю товар. Победитель конкурса обязуется выполнить работы по пуско-наладке и вводу в эксплуатацию товара, а также провести инструктаж работников грузополучателя о порядке эксплуатации и обслуживания товара по адресу грузополучателя, указанного в п.4.1 настоящего технического задания, в течение 45 календарных дней с момента перечисления аванса

1.3. Год выпуска оборудования не ранее 2021 года.

1.4. Гарантийные обязательства:

Поставляемое оборудование должно быть новым, ранее неиспользованным, серийно выпускаемым.

Поставляемое оборудование недолжно иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании Оборудования в соответствии со Спецификацией, Техническими требованиями, технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования.

Поставляемое оборудование должно соответствовать техническим регламентам, техническим условиям (ТУ) или государственным стандартам (ГОСТ), действующим в отношении данного вида Товара, обеспечивать безопасность жизни, здоровья потребителей, отвечать требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя) Оборудования, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Оборудования, а также надлежащее качество Оборудования.

Гарантия на Оборудование составляет не менее 12 месяцев, но не менее срока гарантии предоставляемой производителем. Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания Акт ввода Оборудования в эксплуатацию.

Гарантийный ремонт необходимо провести в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления. В случае если гарантийный ремонт составит более 5 (пяти) рабочих дней, Поставщик обязан в трехдневный срок безвозмездно предоставить на период ремонта аналогичный Товар, обладающий этими же основными потребительскими свойствами, обеспечив доставку за свой счет.

Транспортные и прочие расходы Поставщика, связанные с проведением гарантийного ремонта Товара, Покупателем не возмещаются.

В случае устранения недостатков или замены Товара ненадлежащего качества или его частей, гарантийный срок продлевается на период времени, в течение которого Покупатель не мог использовать Товар по целевому назначению.

В случае, если Товар окажется ненадлежащего качества или не достигнет обусловленных технических характеристик, либо утратит их, Поставщик обязан за свой счет по выбору Покупателя устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества, который должен быть поставлен без промедления.

1.5 Требования к результатам:

товар должен быть поставлен в полном объеме, в установленный срок и соответствовать требованиям, предъявляемым конкурсной документацией

2. Технические требования и параметры:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Технические требования и параметры | | | | Кол-во | Начальная (максимальная стоимость), руб. |
| 1 | Установка стоматологическая | № п/п | Наименование показателя, единица измерения показателя\* (при наличии) | Значение показателя | | 3 шт. | 264615= |
| 1. Основные параметры | | | |
| 1.1 | Назначение | для оказания стоматологической помощи в условиях поликлиники, больницы и других лечебных учреждений, как в стационарных условиях, так и на выездах | |
| 1.2 | Тип | мобильная | |
| 1. Функциональные и технические требования к анализатору | | | |
| 2.1 | Максимальное давление воздуха в пневмосистеме (на выходе встроенного компрессора), МПА | | не менее 0,3 |
| 2.2 | Режим работы компрессора | | повторно-кратковременный |
| 2.3 | Максимальная продолжительность цикла работы компрессора, мин | | не менее 10 |
| 2.4 | Максимальная продолжительность работы в течение цикла, мин | | не менее 6 |
| 2.5 | Максимальная частота вращения инструмента наконечника пневмотурбинной бормашины на холостом, об/мин | | не менее 300000 |
| 2.6 | Диапазон регулируемого расхода воды, подаваемой на наконечник бормашины для охлаждения инструмента, мл/мин | | не менее от 0 до 10 |
| 2.7 | Регулируемая частота вращения микромотора на холостом ходу | | соответствие |
| 2.7.1 | Минимальная частота вращения микромотора на холостом ходу, об/мин | | не более 400 |
| 2.7.2 | Максимальная частота вращения микромотора на холостом ходу, об/мин | | не менее 36000 |
| 2.7.3 | Направление вращения микромотора | | любое (реверс) |
| 2.8 | Максимальный объем емкости блока автономной подачи дистиллированной воды на инструменты (турбинный наконечник и стоматологический пистолет), л | | не менее 0,5 |
| 2.9 | Стоматологический пистолет | | наличие |
| 2.9.1 | Распыление воды воздухом в виде спрэя | | налчие |
| 2.9.2 | Минимальный расход воздуха, л/мин | | не более 2 |
| 2.9.3 | Минимальный расход дистиллированной воды, мл/мин | | не более 35 |
| 2.10 | Максимальная производительность автономного слюноотсоса, л/мин | | не менее 8 |
| 2.11 | Управление | | ножное |
| 2.12 | Номинальное напряжение питания от электросети (с частотой 50±0,5 Гц), В | | 220 ± 22 |
| 1. Комплект поставки | | | |
| 3.1 | Модуль врача, шт | | 1 |
| 3.2 | Встроенный компрессор безмаслянный, шт | | 1 |
| 3.3 | Педаль управления со шнуром, шт | | 1 |
| 3.4 | Бормашина с электрическим микромотором | | 1 |
| 3.5 | Наконечник отсасывающий полимерный, шт | | 1 |
| 3.6 | Шланг для подключения пневмотурбинных наконечников, шт | | 1 |
| 3.7 | Пистолет стоматологический (вода-воздух-спрей), шт | | 1 |
| 3.8 | Эксплуатационная документация (Паспорт), экз. | | 1 |
| 3.9 | Руководство по эксплуатации на русском языке, экз. | | 1 |
| 3.10 | Копия регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Российской Федерации, экз. | | 1 |
| 3.11 | Копия сертификата соответствия / декларации о соответствии, экз. | | 1 |
| 1. Требования к условия поставки | | | |
| 4.1 | Адрес доставки, ввода медицинского изделия в эксплуатацию и проведение инструктажа | | г. Самара, ул. Агибалова, 12 |