ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку изделий медицинского назначения

1. Общие требования к товару и условиям поставки:

1.1 Товар поставляется Поставщиком в оригинальной упаковке производителя. Тара, упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемым к таре, упаковке и маркировке данного вида Товара. Тара и упаковка должны обеспечить сохранность груза от повреждений при перевозке, обеспечивать нормативные условия хранения при транспортировке и в складском помещении.

1.2. Победитель конкурса обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим техническим заданием, передать заказчику или указанному им грузополучателю товар по адресу грузополучателя, указанного в п.4.1 настоящего технического задания, в течение 60 календарных дней с момента перечисления аванса

1.3. Год выпуска оборудования не ранее 2021 года.

 1.4. Гарантийные обязательства:

Поставляемые изделия должны быть новыми, ранее неиспользованными, серийно выпускаемыми.

Поставляемые изделия медицинского назначения недолжны иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании изделий медицинского назначения в соответствии со Спецификацией, Техническими требованиями, технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) изделия медицинского назначения.

Поставляемое изделие медицинского назначения должно соответствовать техническим регламентам, техническим условиям (ТУ) или государственным стандартам (ГОСТ), действующим в отношении данного вида Товара, обеспечивать безопасность жизни, здоровья потребителей, отвечать требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя) изделия медицинского назначения, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество материалов, используемых для изготовления изделия медицинского назначения, а также надлежащее качество изделия медицинского назначения.

Гарантия на изделие медицинского назначения составляет не менее 12 месяцев, но не менее срока гарантии предоставляемой производителем.

Гарантийный ремонт необходимо провести в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления. В случае если гарантийный ремонт составит более 5 (пяти) рабочих дней, Поставщик обязан в трехдневный срок безвозмездно предоставить на период ремонта аналогичный Товар, обладающий этими же основными потребительскими свойствами, обеспечив доставку за свой счет.

Транспортные и прочие расходы Поставщика, связанные с проведением гарантийного ремонта Товара, Покупателем не возмещаются.

В случае устранения недостатков или замены Товара ненадлежащего качества или его частей, гарантийный срок продлевается на период времени, в течение которого Покупатель не мог использовать Товар по целевому назначению.

В случае, если Товар окажется ненадлежащего качества или не достигнет обусловленных технических характеристик, либо утратит их, Поставщик обязан за свой счет по выбору Покупателя устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества, который должен быть поставлен без промедления.

1.5 Требования к результатам:

товар должен быть поставлен в полном объеме, в установленный срок и соответствовать требованиям, предъявляемым конкурсной документацией

2. Технические требования и параметры:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Технические требования и параметры | Кол-во |  |
| 1 | Облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный  | № п/п | Наименование показателя, единица измерения показателя\* (при наличии) | Значение показателя | 4 шт. |  |
| 1. Основные параметры
 |
| 1.1 | Назначение | для обеззараживания воздуха в присутствии людей для помещений I-V категории |
| 1.2 | Использование | в помещениях и коридорах медицинского учреждения |
| 1. Функциональные и технические требования
 |
| 2.1 | Исполнение | Настенное |
| 2.2 | Эффективность обеззараживания, % | не менее 99,9 |
| 2.3 | Производительность, м3/час | не менее 100±10 |
| 2.4 | Источник излучения – бактерицидная безозоновая ультрафиолетовая лампа | соответствие |
| 2.5 | Мощность источника излучения, Вт | не менее 15 |
| 2.6 | Количество источников излучение, шт | не менее 5 |
| 2.7 | Фиксация отработанного времени источников излучения – цифровой счетчик | наличие |
| 2.8 | Автоматическое обнуление отработанного времени при замене источников излучения | наличие |
| 2.9 | Светоэкранирующие перегородки в конструкции корпуса для предотвращения возможности выхода УФ-излучения | наличие |
| 2.10 | Корпус из ударопрочного химически стойкого пластика, допускающий санитарную обработку любыми разрешенными в РФ дезинфицирующими средствами | налчие |
| 2.11 | Электробезопасность – соответствие требованиям ГОСТ Р МЭК 60601-2010 для изделий класса II с двойной изоляцией. Повышенная безопасность персонала. Не требует соединения с защитным заземляющим проводом стационарной проводки. | соответствие |
| 2.12 | Напряжение питающей сети, В | 220±10 |
| 1. Комплект поставки
 |
| 3.1 | Облучатель - рециркулятор воздуха, шт | не менее 1 |
| 3.2 | Комплект фильтров, шт. | не менее 1 |
| 3.3 | Ультрафиолетовая лампа, шт. | не менее 5 |
| 3.4 | Эксплуатационная документация (Паспорт), экз. | 1 |
| 3.5 | Руководство по эксплуатации на русском языке, экз. | 1 |
| 3.6 | Копия регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Российской Федерации, экз. | 1 |
| 3.7 | Копия сертификата соответствия / декларации о соответствии, экз. | 1 |
| 1. Требования к условия поставки
 |
| 4.1 | Адрес доставки, ввода медицинского изделия в эксплуатацию и проведение инструктажа | г. Самара, ул. Агибалова, 12 (Стоматология)  |