**Техническое описание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Техническое описание** | **Ед.изм.** | **Кол-во** |
| **1** | **Кушетка массажная регулируемая по высоте** | Должна иметь двойной металлический каркас.  Ложе кушетки — панели ДСП, должны быть обиты поролоном и обтянуты гладкой винилискожей  Материал обивки должен обладать высокими гигиеническими свойствами — воздухо- и паро-проницаемостью, гигроскопичностью, экологичностью, износостойкостью, что позволяет проводить многократную обработку медицинскими дезинфицирующими и моющими средствами.  Должна иметь регулировку:   1. Высоты лежака и подголовника. 2. Угла подъёма подголовника. 3. Поворота подлокотника.   Направляющие должны быть хромированные.  Характеристики:  Длина, мм: не менее 1950.  Ширина, мм: не менее 900.  Высота, мм: должна регулироваться в диапазоне не менее 730-830  Размеры ложа без подголовника, мм: не  Цвет обивки: светло-серый  Цвет каркаса: светло-серый  Конструкция: разборная | шт | 3 |

Поставляемый Товар должен иметь:

- действующее регистрационное удостоверение установленного образца с приложением в соответствии с п. 4 статьи 38 Федерального закона от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий»;

- сертификаты/декларации о соответствии в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»; "

Срок поставки: в течение 45 (сорока пяти) дней с момента заключения договора.