**Техническое описание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Техническое описание** | **Ед.изм.** | **Кол-во** |
| **1** | Аквадистиллятор | Производительность при номинальном напряжении, дм3/ч 10±10%Напряжение, В 380Потребляемая мощность при номинальном напряжении, кВт 7,5 ± 10%Расход воды на охлаждение и питание дм3/ч, не более 200Габаритные размеры, мм 325 х 230х518Габаритные размеры электрощита, мм 217 х 169 98Масса изделия, кг 10,5Удельный расход исходной воды на 1 дм3 получаемой воды, дм3 не более 25Время установления рабочего режима, мин не более 30 | шт | 2 |

Поставляемый Товар должен иметь:

- действующее регистрационное удостоверение установленного образца с приложением в соответствии с п. 4 статьи 38 Федерального закона от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий»;

- сертификаты/декларации о соответствии в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»; "

Срок поставки: в течение 30 (тридцати) дней с момента заключения договора.