**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Наименование показателя, единица измерения показателя\* (при наличии) | Значение показателя | Количество | Начальная максимальная цена, руб |
| 1. | **Фетальный допплер-анализатор** | **Характеристики** |  | 7 шт. | 267 282-40 |
| Назначение | Предназначен для диагностики состояния плода - регистрации частоты сердечных сокращений, прослушивания и контроля сердцебиения - на протяжении всего периода беременности |
| Дисплей | ЖК цветной |
| Диапазон значений ЧСС плода, уд./мин. | от 50 до 240 |
| Частота ультразвукового сигнала, МГц | Не мене 2 |
| Интенсивность ультразвука, мВт/см² | Не более 10 |
| Точность измерения, % | Не менее ± 2 |
| Мощность динамика, Вт | Не менее1,2 |
| Чувствительность | с 10-12 недели беременности |
| Время работы от аккумулятора, ч | 6 |
| **Прочее** |  |
| Доставка, ввод в эксплуатацию, проведение инструктажа | Наличие, по адресу 443041 г. Самара, ул. Агибалова,12 |
| Регистрационное удостоверение Росздравнадзора | Наличие |
| Сертификат/ декларация о соответствии | Наличие |
| Руководство по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| Гарантия на оборудование | Не менее 6 месяцев |
| Год выпуска | Не ранее 2020 г. |
| 3. | **Облучатель-рециркулятор** | **Характеристики** |  | 7 шт. | 141 178-80 |
| Назначение | Для обеззараживания воздуха в присутствии людей |
| Рекомендуемый объем помещения | Не менее 60 на более 90 м³ |
| Потребляемая мощность | Не менее 61 Вт |
| Производительность | От 60 до 90 м³/ч |
| Категории помещений | I, II, III, IV, V |
| Наличие таймера времени работы | да |
| Тип цоколя лампы | G13 |
| Количество ламп | 2 шт. |
| **Комплект поставки** |  |
| Лампа бактерицидная 2 шт. | наличие |
| **Прочее** |  |
| Доставка, ввод в эксплуатацию, проведение инструктажа | Наличие, по адресу 443029 г. Самара, ул. Агибалова,12 |
| Регистрационное удостоверение Росздравнадзора | Наличие |
| Сертификат/ декларация о соответствии | Наличие |
| Руководство по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| Гарантия на оборудование | Не менее 6 месяцев |
| Год выпуска | Не ранее 2020 г. |
| 3 | **Светильник хирургический** | **Характеристики** |  | 1 | 40 375-20 |
| Назначение | Для освещения рабочего поля при обследовании и проведении манипуляций |
| Вид исполнения | Напольный, передвижной |
| Бестеневой | 1 рефлектор |
| Источник света: | галогеновая лампа |
| Потребляемая мощность: | Не менее 20 Вт |
| Освещенность рабочего поля: | Не менее 40000 Лк |
| Диаметр блока освещения: | Не менее 180 мм |
| Цветовая температура | Не менее 3800 К |
| **Комплект поставки** |  |
| Лампа галогеновая 1 шт. | наличие |
| **Прочее** |  |
| Доставка, ввод в эксплуатацию, проведение инструктажа | Наличие, по адресу 443041 г. Самара, ул. Агибалова,12 |
| Регистрационное удостоверение Росздравнадзора | Наличие |
| Сертификат/ декларация о соответствии | Наличие |
| Руководство по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| Гарантия на оборудование | Не менее 6 месяцев |
| Год выпуска | Не ранее 2020 г. |
| 4 | **Столик медицинский инструментальный** | **Характеристики** |  | 3 | 26 842-80 |
| Назначение | Предназначен для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов |
| Габаритные размеры изделия | Д×Г×В: не менее 580×420×850 мм |
| Количество ящиков | 2 шт. |
| Размер ящика Д×Г×В | Д×Г×В: не менее 515×375×75 мм |
| Размер полки Д×Ш | Д×Ш: не менее 535×375 мм |
| Гарантия на изделие | 12 месяцев |
| **Прочее** |  |
| Доставка, ввод в эксплуатацию, проведение инструктажа | Наличие, по адресу 443041 г. Самара, ул. Агибалова,12 |
| Регистрационное удостоверение Росздравнадзора | Наличие |
| Сертификат/ декларация о соответствии | Наличие |
| Руководство по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| Гарантия на оборудование | Не менее 6 месяцев |
| Год выпуска | Не ранее 2020 г. |