**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на техническое обслуживание систем-вентиляции**

**1. Место оказания услуг:** г.Самара, Октябрьский р-он, ул.Ново-Садовая 222Б

Строение 1, Строение 3, Строение 6

**2.Сроки оказания услуг:** в течение 14 календарных дней.

**3. Цель технического обслуживания:**С целью соблюдения СанПин 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений"

**4. Требования к качеству оказываемых услуг:**

4.1. Техническое обслуживание вентиляционных систем должно осуществляться Исполнителем с использованием своих материалов, своими силами и средствами,обеспечив их надлежащее качество, и в сроки установленные настоящим техническимзаданием.

4.2. Исполнитель обязан привлекать к оказанию услуг персонал, имеющий достаточный профессиональный уровень мастерства, знание охраны труда, пожарной иэлектробезопасности, правил обслуживания и санитарных норм.

4.3. Исполнитель несет ответственность за соблюдение своими сотрудниками приоказании услуг правил охраны труда, правил противопожарной безопасности,электробезопасности и охраны окружающей среды, а также за прохождение всехнеобходимых инструктажей.

4.4. Диагностика и устранение неисправностей оборудования.

В случае неисправности элементов вентсистемы, провести дефектовку, составить дефектный акт с указанием запчастей, требующих замены и суммы ремонтно-восстановительных работ.

**5.Перечень систем, подлежащих техническому обслуживанию:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | Инвентарный номер | Наименование услуг | Место расположения |
| 1 | Система вентиляции | №7494500 | -Остановка системы вентиляции с последующим запуском.  -Проверка состояния узлов и агрегатов.  -Замена фильтрующих элементов (материал Исполнителя, фильтры должны соответствовать требованиям производителя системы вентиляции)  - Поставка на склад годового запаса фильтрующих элементовсогласно норм эксплуатации.  - Очистка от загрязнений внешних и внутренних радиаторов охладителей | Цокольный этаж  Чердак  Отделение Рентгенохирургии |
| 2 | Вентиляционная установка В-01 | №7496018 | -Остановка системы вентиляции с последующим запуском.  -Проверка состояния узлов и агрегатов.  -Замена фильтрующих элементов (материал Исполнителя, фильтры должны соответствовать требованиям производителя системы вентиляции)  - Поставка на склад годового запаса фильтрующих элементовсогласно норм эксплуатации.  - Очистка от загрязнений внешних и внутренних радиаторов охладителей | Цокольный этаж  Каб.Эндоскопии (102) |
| 3 | Вентиляционная установка В-02 | №7496019 | -Остановка системы вентиляции с последующим запуском.  -Проверка состояния узлов и агрегатов.  -Замена фильтрующих элементов (материал Исполнителя, фильтры должны соответствовать требованиям производителя системы вентиляции)  - Поставка на склад годового запаса фильтрующих элементовсогласно норм эксплуатации.  - Очистка от загрязнений внешних и внутренних радиаторов охладителей | Цокольный этаж  Каб.Эндоскопии (102) |
| 4 | Вентиляционная установка В-04 | №7496021 | -Остановка системы вентиляции с последующим запуском.  -Проверка состояния узлов и агрегатов.  -Замена фильтрующих элементов (материал Исполнителя, фильтры должны соответствовать требованиям производителя системы вентиляции)  - Поставка на склад годового запаса фильтрующих элементовсогласно норм эксплуатации.  - Очистка от загрязнений внешних и внутренних радиаторов охладителей | ЦСО (Центральное стерилизованное отделение) 1 этаж |