**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Наименование показателя, единица измерения показателя\* (при наличии) | Значение показателя | Ед.измерения | Кол-во | Макс.ст-ть за ед.изделияБез НДС(руб) | Макс.ст-ть товараБез НДС(руб) |
| **1** | **Осветитель медицинский налобный** | **Характеристики** |  | шт. | 2 | 87 666,67 | 175 333,34 |
| Назначение | Освещение рабочего поля при проведении диагностики, операций или иных манипуляций в хирургии, стоматологии и т.д. |
| Автоматическое включение/выключение | Наличие |
| Беспроводная конструкция | Наличие |
| Регулировки крепления | Не менее 3-х |
| LED источники, шт. | Не менее 2-х |
| Бестеневой эффект | Наличие |
| Белый гомогенный свет | Наличие |
| Температура цвета, К | В диапазоне От 4000 до 6000 |
| Светофильтр оранжевый | Наличие |
| Срок жизни светодиода, часов | Не менее 50 000 |
| Освещенность, люкс на рабочей дистанции 250 мм | Не менее 70 000 |
| Регулировка угла наклона для оптимальной позиции света | Наличие |
| Настройка положения света с учетом анатомических особенностей головы и лица | Наличие |
| Плавная регулировка мощности света | Наличие |
| Возможность устранения UV спектра с помощью дополнительного фильтра | Наличие |
| Защитные колпачки на осветителе, шт. | Не менее 2 |
| Двухточечное крепление лоб-затылок | Наличие |
| Полная зарядка за, минут | Не белее 100 |
| Светодиод, Вт | Не менее 1W |
| Зарядный блок с трансформатором, с напряжением 100-240, В (питание от сетевой розетки) | Наличие |
| Индикатор заряда на зарядном блоке | Наличие |
| Питание от компактной аккумуляторной батареи | Наличие |
| Время непрерывной работы с двумя аккумуляторами, час | Не менее 12 |
| Тип аккумуляторной батареи | Li-Ion |
| Быстросъемное соединение модулей | Наличие |
| **Комплект поставки** |  |
| Осветитель | 1 шт. |
| Аккумуляторная батарея | 2 шт. |
| Зарядное устройство | 1 шт. |
| Защитные колпачки | 2 шт. |
| Светофильтр | 4 шт |
| Адаптер сетевой | 1 шт. |
| Пальцевой держатель | 1 шт. |
| Бокс для хранения и транспортировки | 1 шт. |
| **Прочие условия** |  |
| Регистрационное удостоверение Росздравнадзора | Наличие |
| Сертификат / декларация о соответствии | Наличие |
| Доставка, монтаж, ввод в эксплуатацию и проведение инструктажа | Наличие, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 222 Б строение 2 |
| Гарантийный срок | Не менее 12 месяцев  |
| Год выпуска  | Не ранее 2019г. |
| **2** | **Бинокулярные лупы** | **Характеристики** |  |  шт. | 2 | 52 666,67 | 105 333,34 |
| Назначение | Увеличение изображения рабочего поля, для использования совместно с налобным медицинским осветителем  |
| Увеличение оптической системы | Не менее 2.5-3.0  |
| Отсутствие очковой оправы | Наличие |
| Быстросъемное крепление | Наличие |
| Индивидуально настраиваемое межзрачковое расстояние | Наличие |
| Изменение фокусного расстояния от 200 до 800 мм | Наличие |
| Глубина резкости, мм | Не менее 300 - 600 |
| Ширина рабочего поля на расстоянии 500 мм. | Не менее 110 |
| Возможность диоптрийной коррекции | Наличие |
| Возможность регулировки межзрачкового расстояния | Наличие |
| **Комплект поставки** |  |
| Бинокулярные лупы | 1 шт. |
| Бокс для хранения и транспортировки | 1 шт. |
| **Прочие условия** |  |
| Регистрационное удостоверение Росздравнадзора | Наличие |
| Сертификат / декларация о соответствии | Наличие |
| Доставка, монтаж, ввод в эксплуатацию и проведение инструктажа | Наличие, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 222 Б строение 2 |
| Гарантийный срок | Не менее 12 месяцев  |
| Год выпуска  | Не ранее 2019г. |
| **3** | **Стекло повышенной детализации** | **Характеристики** |  |  шт. | 2 | 11 803,33 | 23 606,66 |
| Назначение | Увеличение изображения рабочего поля, для использования совместно с налобным медицинским осветителем |
| Увеличение оптической системы | Не менее 1.5-2.3 |
| Отсутствие очковой оправы | Наличие |
| Быстросъемное крепление | Наличие |
| Индивидуальное межзрачковое расстояние | Наличие |
| Глубина резкости, мм | Не менее 80 - 3000 |
| Ширина рабочего поля на расстоянии 500 мм. | Не менее 150 - 300 |
| Возможность диоптрийной коррекции | Наличие |
| **Комплект поставки** |  |
| Стекло повышенной детализации | 1 шт. |
| Бокс для хранения, ткань для ухода из микрофибры | 1 шт. |
| **Прочие условия** |  |
| Регистрационное удостоверение Росздравнадзора | Наличие |
| Сертификат / декларация о соответствии | Наличие |
| Доставка, монтаж, ввод в эксплуатацию и проведение инструктажа | Наличие, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 222 Б строение 2 |
| Гарантийный срок | Не ранее 12 месяцев  |
| Год выпуска  | Не менее 2019г. |