ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на поставку: Внешнего датчика сокращений матки (ТОКО датчик**

**1. Общие требования к товару и условиям поставки:**

1.1 Товар поставляется Поставщиком в оригинальной упаковке производителя. Тара, упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемым к таре, упаковке и маркировке данного вида Товара. Тара и упаковка должны обеспечить сохранность груза от повреждений при перевозке, обеспечивать нормативные условия хранения при транспортировке и в складском помещении.

1.2. Поставка осуществляется Поставщиком в течение 60 календарных дней с момента подписания договора.

1.3. Год выпуска поставляемых медицинских изделий не ранее 2021 года.

 1.4. Гарантийные обязательства:

Поставляемый Товар должен быть новым, ранее неиспользованным, серийно выпускаемым.

Поставляемый Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании медицинских изделий в соответствии со Спецификацией, Техническими требованиями, технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) медицинских изделий.

Поставляемый Товар должен соответствовать техническим регламентам, техническим условиям (ТУ) или государственным стандартам (ГОСТ), действующим в отношении данного вида Товара, обеспечивать безопасность жизни, здоровья потребителей, отвечать требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя), оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, а также надлежащее качество самого Товара.

Гарантия на Товар должна составлять не менее 12 месяцев, но не менее срока гарантии предоставляемой производителем. Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания Акт приема-передачи.

В случае устранения недостатков или замены Товара ненадлежащего качества или его частей, гарантийный срок продлевается на период времени, в течение которого Покупатель не мог использовать Товар по целевому назначению.

В случае если Товар окажется ненадлежащего качества или не достигнет обусловленных технических характеристик, либо утратит их, Поставщик обязан за свой счет по выбору Покупателя устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества, который должен быть поставлен без промедления.

**2. Технические требования и параметры:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Наименование показателя, единица измерения показателя\* (при наличии) | Значение показателя |
| **1** | Внешний датчик сокращений матки (ТОКО датчик) | **Характеристики** |  |
| Назначение | ТОКО датчик предназначен для регистрации активности матки |
| Класс защиты | В |
| Диапазон измерения, 100% эквивалентно 150 гр. | 0 – 100% |
| Чувствительность | не более 1,5г |
| Диапазон измерения нагрузки | +/- 100ГР |
| Цветовая кодировка | розовая |
| Класс защиты от проникновения жидкости | IPX7 |
| Ударопрочность | ГОСТ З 50267.0 |
| **Комплект поставки** |  |
| Полная совместимость с имеющимся у заказчика монитором фетальным Sonicaid TEAM без доработок | Наличие |
| Внешней датчик сокращений матки (ТОКО датчик) | Наличие |
| **Прочие условия** |  |
| Руководство пользователя, паспорт на русском языке | Наличие |
| Регистрационное удостоверение Росздравнадзора | Наличие |
| Сертификат / декларация о соответствии | Наличие |
| Доставка | г. Самара, ул. Агибалова,12 |
| Гарантийный срок | 12 месяцев с момента подписания товарной накладной ТОРГ-12. Все расходы, связанные с гарантийным ремонтом оборудования, в том числе и с доставкой его к месту гарантийного ремонта, заменой вышедших из строя комплектующих (включая их стоимость), несет Поставщик. |
| Год выпуска  | 2021г. |