**Техническое задание**

на выполнение работ по благоустройству территории, установка малых форм на земельном участке площадью 2980,0кв.м, расположенном по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая 222"В"

**1. Наименование работ:** выполнение работ по благоустройству территории, установка малых форм на земельном участке площадью 2980,0кв.м, расположенном по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая 222"В";

**2. Место выполнения работ:** г. Самара, ул. Ново-Садовая 222 «В»;

**3. Сроки выполнения работ:** 45 календарных дней;

**4. Срок действия договора:** 12 месяцев;

**5. Требования к Генподрядчику:**

5.1 Наличие лицензии/сертификатов соответствия/допусков к определенному виду работ.

5.2 Персонал должен иметь соответствующую квалификацию.

5.3 Генподрядчик должен обеспечить объект всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью работ.

5.4 Генподрядчик должен обеспечить высокое качество работ за счет привлечения квалифицированного инженерно-технического персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, использования инструментов и оборудования, отвечающих технологиям выполнения указанных видов работ, предоставления сертификатов и других документов, соблюдения гарантий по качеству исполнения работ.

5.5 Работы должны быть выполнены в полном объеме, в соответствии с условиями договора и Локальным сметным расчётом.

5.6 Выполнять работы согласно сметной документации, определяющей объем и качество работ в соответствии с требованиями данного технического задания пункта 6.

5.7 Все используемые материалы, оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль для выполнения работ по договору с дальнейшим предоставлением в обязательном порядке данных документально.

**Общие требования к выполнению работ**

Работы проводятся Генподрядчиком только в отведенной зоне работ, установленной Заказчиком

 В течение 3 (трёх) рабочих дней после окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений. При организации и проведении Работ должны выполняться требования государственных стандартов, строительных и санитарных норм и правил, межотраслевых и отраслевых (по принадлежности) нормативно-правовых актов.

 В процессе выполнения работ должны быть предусмотрены мероприятия, исключающие загрязнение прилегающей территории строительными отходами, предусмотрены меры по предотвращению пылеобразования.

 В ходе выполнения работ должна быть обеспечена чистота на площадке для выполнения работ. Работы осуществляются в условиях действующего учреждения.

Генподрядчик несет ответственность за дисциплину рабочих на Объекте, пожарную безопасность, технику безопасности при производстве работ, за организацию и качество выполнения работ.

Обеспечить в ходе выполнения работ безопасности дорожного движения, экологической безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 №257 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и незамедлительно, в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в установленные с Заказчиком сроки, не более 2-х календарных дней.

Генподрядчик должен согласовывать с Заказчиком время проведения ремонтных работ, связанных с повышенным уровнем шума и нагрузками

**6. Работы должны проводиться в соответствии с** **нормативно – техническими документами:**

СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89.

СНиП III-10-75 «Правила производства и приемки работ. Благоустройство территории»;

# СП 82.13330.2016 «СНиП III-10-75 Благоустройство территорий» (Приказ Минстроя России от 16 декабря 2016 г. № 972/пр)

# СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95\* Естественное и искусственное освещение»

**7. Объемы / виды работ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование работ  | Ед.изм. | Количество |
|  | Раздел 1 |  |  |
|  | Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола до 16 см (спил деревьев диаметром до 150мм) | 1 дерево | 7 |
|  | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 16 см | 100 деревьев | 0,07 |
|  | Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние (прим.) | 1 га | 0,08 |
|  | Корчевка вручную пней диаметром от 120 до 180 мм | 100 пней | 0,07 |
|  | Разборка бетонных фундаментов (прим. разборка основания бетонного забора) | 1 м3 | 1,3 |
|  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного | 1 т груза | 145,68 |
|  | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 30 км (I класс груза) | 1 т груза | 145,68 |
|  | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (прим. срезка растительного слоя) | 1000 м3 грунта | 0,08 |
|  | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом | 100 м2 | 8 |
|  | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 (до 10см К=(10-15)/5=-1) | 100 м2 | 8 |
|  | Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (прим. крепление скамеек) | 1 т | 0,0058 |
|  | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром 20 мм (Прим. сверление отверстий в а/б покрытии для крепления скамеек) | 100 отверстий | 0,16 |
|  | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (прим. установка скамеек) | 100 шт. изделий | 0,02 |
|  | Скамья, тип 5 (со спинкой, с металлическими подлокотниками) | шт. | 2 |
|  | Смена ламп накаливания (прим. установка столбов уличных светодиодных Uniel Ретро 155 см на солнечных батареях) | 100 шт. | 0,06 |
|  | [\*] Светильник типа: ЛСП 02 2 х 36-001.003 (прим. столб уличный светодиодный Uniel Ретро 155 см на солнечных батареях) | шт. | 6 |

**8.Особые требования.**

-не допускать скопления воды на их поверхностях и обеспечивать свободный сток и просыхание;

- конструкция оборудования должна быть обеспечена прочность, устойчивость, жесткость и пространственная неизменяемость;

- элементы оборудования из металла должны быть защищены от коррозии (или изготовлены из коррозионно-стойких материалов);

- наличие выступающих элементов оборудования с острыми концами или кромками не допускается;

- наличие шероховатых поверхностей, способных нанести травму ребенку, не допускается;

-конструкцией оборудования должна быть исключена возможность застревания тела, частей тела или одежды ребенка;

- выступающие концы болтовых соединений должны быть защищены;

-крепление элементов оборудования должно исключать возможность их демонтажа без применения инструментов;

-конструкцией оборудования должна быть исключена возможность демонтажа без применения инструментов;

- элементы оборудования должны быть прочно соединены друг с другом или прикреплены к основанию, не допуская смещения.

- оборудование должно быть прочно зафиксировано анкерным креплением.

- для соблюдения эстетического внешнего вида и долговечности все детали должны быть покрыты двухкомпонентными красками, стойкими к сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета.