**Приложение №1**

**к договору поставки**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на поставку и монтаж ставней рентгенозащитных

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование параметра | | | Условия выполнения /Технические требования | | |
| 1.1 | | Назначение | | | для обеспечения защиты медицинского персонала и пациентов, находящихся вне здания, от рассеянного рентгеновского излучения при проведении рентгенодиагностических исследований. Ставни должны закрывать часть окна и устанавливаются внутри здания в соответствии с СанПин 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведение рентгеновских исследований» | | |
| 1.2 | | Общие требования к товару и условиям поставки | | | 1.2.1 Товар поставляется Поставщиком в оригинальной упаковке производителя. Тара, упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемым к таре, упаковке и маркировке данного вида Товара. Тара и упаковка должны обеспечить сохранность груза от повреждений при перевозке, обеспечивать нормативные условия хранения при транспортировке и в складском помещении.  1.2.2. Победитель конкурса обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим техническим заданием, передать заказчику или указанному им грузополучателю товар. Победитель конкурса обязуется выполнить работы по доставке, предварительному замеру и монтажу по адресу грузополучателя, указанного в п.1.5.  1.2.3 Строительные материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, приобретаются и поставляются Подрядчиком.  1.2.4Работы должны производиться высококвалифицированными специалистами, имеющими соответствующие разрешительные документы, владеющими техническими средствами, необходимыми для проведения монтажных работ, прошедшими обучение, что должно подтверждаться соответствующими удостоверениями, свидетельствами и сертификатами, в процессе работы должны использоваться только поверенные средства измерения.  1.2.5 До начала выполнения работ Подрядчик обязан представить Заказчику список рабочего персонала и инженерно-технических работников своей организации с указанием фамилии, имени, отчества и должности, непосредственно выполняющих монтажные работы по адресу Грузополучателя  1.2.6При производстве работ должны использоваться: оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора | | |
| 1.3 | | Требования к безопасности при выполнении работ | | | во время производства работ Подрядчик обязан осуществлять на объекте необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды, работы необходимо вести с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, с соблюдением требований:  - При работе на высоте – руководствоваться требованиями безопасности, изложенными в инструкции «По охране труда техники безопасности при изготовлении и эксплуатации переносных и приставных лестниц стремянок».  - Мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и т.д.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещения, защитные и предохранительные устройства). Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения монтажных работ в соответствии с требованиями СНиП 12-04-2001, ГОСТ 12.2.013.0-91 ССБТ. | | |
| 1.4 | | Год выпуска изделия | | | не ранее 2021г. | | |
| 1.5 | | Срок поставки и оказания услуг по монтажу | | | в течение 35 календарных дней с момента заключения договора | | |
| 1.6 | | Адрес оказания услуг | | | Самарская обл., г. Самара, ул. Аксакова, 13 | | |
| 1.7 | | Гарантийные обязательства | | | 1.7.1 поставляемое изделие должно быть новым, ранее неиспользованным, серийно выпускаемым;  1.7.2. поставляемое изделие недолжно иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании изделия в соответствии со Спецификацией, Техническими требованиями, технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) изделия;  1.7.3 поставляемое изделие должно соответствовать техническим регламентам, техническим условиям (ТУ) или государственным стандартам (ГОСТ), действующим в отношении данного вида Товара, обеспечивать безопасность жизни, здоровья потребителей, отвечать требованиям действующего законодательства Российской Федерации.  1.7.4 Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя) изделия, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество материалов, используемых для изготовления изделия, а также надлежащее качество изделия.  1.7.5 гарантия на изделие должно составлять не менее 12 месяцев, но не менее срока гарантии предоставляемой производителем. Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания Акт приема-передачи и Акта проведения монтажных работ.  1.7.6 в случае устранения недостатков или замены Товара ненадлежащего качества или его частей, гарантийный срок продлевается на период времени, в течение которого Покупатель не мог использовать Товар по целевому назначению.  1.7.7 в случае, если Товар окажется ненадлежащего качества или не достигнет обусловленных технических характеристик, либо утратит их, Поставщик обязан за свой счет по выбору Покупателя устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества, который должен быть поставлен без промедления | | |
| 1.8 | | Требования к результатам | | | товар должен быть поставлен в полном объеме, а также проведены монтажные работы в установленный срок и соответствовать требованиям, предъявляемым конкурсной документацией | | |
| 1.9 | | Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара | | | Поставщик обязан предоставить Заказчику вместе с Товаром сопроводительную документацию: счета-фактуры, оригинал транспортной накладной на поставленный товар с указанием наименования Товара на русском языке, заверенную копию российского сертификата соответствия установленного законодательством РФ образца, документа, подтверждающего страну происхождения товара, паспорт. | | |
| 2. Технические характеристики | | | | | | | |
| № п/п | Наименование товара | | Технические требования и параметры | | | | Кол-во |
| 1 | Ставни рентгенозащитные | | № п/п | Наименование показателя, единица измерения показателя\* (при наличии) | | Значение показателя | 2 шт. |
| 1 | Размеры оконного проема (ширина), мм | | 1470 |
| 2 | Высота створок, мм | | не менее 500 |
| 3 | Величина свинцового эквивалента Pb, мм | | не менее 0,5 |
| 4 | Обналичка с 3-х сторон | | наличие |
| 5 | Количество створок, шт. | | 2 |
| 6 | Рабочая створка | | правая |
| 7 | Задвижки | | наличие |
| 8 | Цвет | | RAL 9016 белый |