**Техническое описание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Техническое описание** | **Ед.изм.** | **Кол-во** |
| **1** | **Кушетка массажная регулируемая по высоте** | Должна иметь двойной металлический каркас. Ложе кушетки — панели ДСП, должны быть обиты поролоном и обтянуты гладкой винилискожейМатериал обивки должен обладать высокими гигиеническими свойствами — воздухо- и паро-проницаемостью, гигроскопичностью, экологичностью, износостойкостью, что позволяет проводить многократную обработку медицинскими дезинфицирующими и моющими средствами.Должна иметь регулировку:1. Высоты лежака и подголовника.
2. Угла подъёма подголовника.
3. Поворота подлокотника.

Направляющие должны быть хромированные.Характеристики:Длина, мм: не менее 1950.Ширина, мм: не менее 900.Высота, мм: должна регулироваться в диапазоне не менее 730-830Размеры ложа без подголовника, мм: не Цвет обивки: светло-серыйЦвет каркаса: светло-серыйКонструкция: разборная | шт | 3 |

Поставляемый Товар должен иметь:

- действующее регистрационное удостоверение установленного образца с приложением в соответствии с п. 4 статьи 38 Федерального закона от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий»;

- сертификаты/декларации о соответствии в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»; "

Срок поставки: в течение 45 (сорока пяти) дней с момента заключения договора.