**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Наименование показателя, единица измерения показателя\* (при наличии) | Значение показателя | Количество |
| **1** | **Осушитель воздуха холодильный** | **Характеристики** |  | 1 шт. |
| Назначение  | осушка сжатого воздуха от присутствующей в нем влаги |
| Применение | В стоматологической поликлинике совместно с компрессорной установкой ROTAR CUBE SD 10-270 F-TA+ESS (производства FINI, Италия) |
| Тип | рефрижераторный |
| Пропускная способность | не менее 1500 л/мин |
| Максимальное давление | не менее 16 бар |
| Точка росы  | не более +3 0С, при номинальной пропускной способности |
| Максимальная температура воздуха на входе | не менее +50 |
| Температура окружающей среды | в диапазоне не менее 3-50 0С |
| Размер разъема подключения сжатого воздуха | 1/2 дюйм |
| Электронный конденсатоотводчик | наличие |
| Хладогент | R513A |
| Номинальное значение точки росы | +3 0С |
| **Комплект поставки** |  |
| Осушитель воздуха | 1 шт. |
| Электронное устройство отвода конденсата | 1 шт. |
| Опоры осушителя | 1 комп. |
| Штуцерное соединение для подключения внешнего шланга слива конденсата | 1 шт. |
| **Прочее** |  |
| Доставка, монтаж, ввод в эксплуатацию, проведение инструктажа | Наличие, по адресам: г. Самара, ул. Агибалова, 12  |
| Сертификат/ декларация о соответствии | Наличие |
| Руководство по эксплуатации на русском языке, паспорт | Наличие |
| Год выпуска | Не ранее 2020г. |
| Гарантия на оборудование | Не менее 12 месяцев |