Приложение 1

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**1. Общие сведения:**

 Техническое обслуживание лифтов производится в соответствии с требованиями в соответствии с «Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 011/2011 о безопасности лифтов», правил организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.06.2017 № 743.

**2. Цель технического обслуживания:**

Обеспечение бесперебойной и безопасной эксплуатации лифтов.

**3. Порядок оказания услуг:**

Выполнение работ по техническому обслуживанию подъемного оборудования.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Место оказания услуг | Количество | Инвентарный номер | Периодичность |
| Техническое обслуживание пассажирского лифта грузоподъемностью 150 кг  | г.Самара, Промышленый р-он, у. Ново-Садовая 222Б строение 6 | 1 | №703563 | Раз в месяц |
| Техническое обслуживание пассажирского лифта грузоподъемностью150 кг | г.Самара, Промышленый р-он, у. Ново-Садовая 222Б строение 6 | 1 | №703564 | Раз в месяц |

**2. Требования к качеству оказываемых услуг:**

1. Проверка и регулировка точности остановок по этажам.
2. Контроль (и поддержание в рабочих пределах) уровня масла в редукторе главного привода или гидроагрегата.
3. Осмотр ограждения шахты.
4. Проверка подвижного пола кабины, проверка датчиков ограничения грузоподъемности.
5. Проверка пожарной сигнализации.
6. Проверка и регулировка автоматических и неавтом.  замков и контактов дверей шахты и кабины.
7. Проверка состояния канатоведущего шкива.
8. Проверка состояния замков машинного и блочного помещений.
9. Проверка состояния освещения шахты (замена ламп, если необходимо).
10. Проверка и регулировка механизма дверей шахты (смазка консистентной смазкой, очистка от загрязнений).
11. Проверка и регулировка механизма дверей кабины (смазка консистентной смазкой, очистка от загрязнений).
12. Осмотр купе кабины лифта (проверка целостности обшивки, контроль наличия правил пользования лифтом внутри кабины).
13. Проверка состояния балансирной подвески кабины.
14. Проверка работоспособности вызывных аппаратов по этажам и приказного аппарата в кабине лифта.
15. Осмотр оборудования, установленного на верхней балке кабины внутри шахты.

16. Услуги должны оказываться в строгом соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности РФ.

**3. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг:** Сдача-приемка выполненных услуг производится ежемесячно представителями Сторон с подписанием Акта об оказанных услугах.

**4. Требования к Исполнителю:**

Соответствие квалификации работников организации требованиям профессиональных стандартов в зависимости от выполняемых ими трудовых функций.

Иметь обученный и аттестованный персонал, удостоверения об аттестации лиц, ответственных за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов, удостоверения об аттестации эл. безопасности не ниже третей группы, навыки работы не менее одного года.

Обеспечить соблюдение специалистами Исполнителя правил техники безопасности, внутреннего распорядка и других требований, существующих на объектах Заказчика.