**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Наименование показателя, единица измерения показателя\* (при наличии) | Значение показателя | Количество | Макс. ст-ть за ед.изделия  (руб.) |
| **1** | **Аппарат для гальванизации** | **Характеристики** |  | 1 шт. | 22 885,40 |
| Назначение | для воздействия постоянным током на организм человека с лечебными и профилактическими целями, а так же для проведения лекарственного электрофореза |
| Максимальный ток в цепи пациента | не более 50 мА |
| Количество переключаемых диапазонов установки тока в цепи пациента | не менее 2 |
| Пульсация тока в цепи пациента | не более 0,25 мА |
| Электрическое блокирующее устройство, исключающее появление тока в цепи пациента при включении аппарата и переключении диапазонов тока, если установлено нулевое значение тока пациента | наличие |
| Диапазон таймера | не менее от 1 до 99 минут |
| Дискретность таймера | не более 1 минуты |
| Звуковой сигнал по окончанию процедуры | наличие |
| Световая индикация | наличие |
| Питание | от сети переменного тока напряжением 220±22 В с частотой 50±0,5 Гц |
| **Комплект поставки** |  |
| Аппарат для гальванизации | 1 шт. |
| Комплект электродов | 1 шт. |
| Кабель питания | 1 шт. |
| Комплект кабелей пациента | 1 шт. |
| Комплект подушек | 1 шт. |
| **Прочее** |  |
| Доставка, монтаж, ввод в эксплуатацию, проведение инструктажа | Наличие, по адресам:  г. Самара, ул. Агибалова, 12 |
| Регистрационное удостоверение Росздравнадзора | Наличие |
| Сертификат/ декларация о соответствии | Наличие |
| Руководство по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| Год выпуска | Не ранее 2020г. |
| Гарантия на оборудование | Не менее 12 месяцев |
| **2** | **Аппарат для гальванизации** | **Характеристики** |  | 1 шт. | 22 885,40 |
| Назначение | для воздействия постоянным током на организм человека с лечебными и профилактическими целями, а так же для проведения лекарственного электрофореза |
| Максимальный ток в цепи пациента | не более 50 мА |
| Количество переключаемых диапазонов установки тока в цепи пациента | не менее 2 |
| Пульсация тока в цепи пациента | не более 0,25 мА |
| Электрическое блокирующее устройство, исключающее появление тока в цепи пациента при включении аппарата и переключении диапазонов тока, если установлено нулевое значение тока пациента | наличие |
| Диапазон таймера | не менее от 1 до 99 минут |
| Дискретность таймера | не более 1 минуты |
| Звуковой сигнал по окончанию процедуры | наличие |
| Световая индикация | наличие |
| Питание | от сети переменного тока напряжением 220±22 В с частотой 50±0,5 Гц |
| **Комплект поставки** |  |
| Аппарат для гальванизации | 1 шт. |
| Комплект электродов | 1 шт. |
| Кабель питания | 1 шт. |
| Комплект кабелей пациента | 1 шт. |
| Комплект подушек | 1 шт. |
| **Прочее** |  |
| Доставка, монтаж, ввод в эксплуатацию, проведение инструктажа | Наличие, по адресам:  г. Самара, ул. Г.С.Аксакова, 13 |
| Регистрационное удостоверение Росздравнадзора | Наличие |
| Сертификат/ декларация о соответствии | Наличие |
| Руководство по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| Год выпуска | Не ранее 2020г. |
| Гарантия на оборудование | Не менее 12 месяцев |