Приложение №1

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/ п | Наименование | Наименование показателя, единица измерения показателя\* (при наличии) | Значение показателя | Кол-во | Макс. цена за ед. в руб | Макс. ст-ть в руб. |
| 1 | Датчик фазированный матричный 4V1, векторный с расширенным полем обзора | Назначение | Для исследования органов и сосудов брюшной полости и малого таза, исследований в акушерско-гинекологической практике | 1 шт. | 597600 | 1192446 |
| Применение  | В составе системы ультразвуковой диагностической ACUSON S2000 |
| Частотный диапазон | Не уже 1,0-4,5 МГц |
| Количество элементов | Не менее 128 |
| Апертура | Не более 28,2 мм |
| Угол обзора | Не менее 90° |
| Максимальная глубина сканирования, не менее | Не менее 300 мм |
| Поддержка технологии эластографии сдвиговой волны | Возможность |
| Насадка для проведения пункционной биопсии | Возможность |
| **Комплект поставки** |  |
| Датчик фазированный матричный 4V1, векторный с расширенным полем обзора | 1 шт. |
| **Прочие требования:**  |  |
| Доставка, монтаж, ввод в эксплуатацию, проведение инструктажа | Наличие, по адресу г. Самара, ул. Ново-Садовая, 222Б |
| Гарантия  | Не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию |
| Год выпуска  | Не ранее 2019 г. |
| 2 | Модуль кардиологический в составе: лицензионный ключ для кардиологических измерений, отчетов и доплеровской визуализации тканей, непрерывно-волновой режим | Применение  | В составе системы ультразвуковой диагностической ACUSON S2000 | 1 шт. | 594846 |
| Программно-аппаратное обеспечение для кардиологических исследований | Наличие |
| Технология тканевой допплерографии  | Наличие |
| Постоянно-волновой доплеровский режим (CW)  | Наличие |
| Максимальная регистрируемая скорость | Не менее 20 м/сек  |
| Диапазон PRF  | Не менее 1.6-60кГц |
| **Комплект поставки** |  |
| Модуль кардиологический в составе: лицензионный ключ для кардиологических измерений, отчетов и доплеровской визуализации тканей, непрерывно-волновой режим | 1 шт. |
| **Прочие требования:**  |  |
| Доставка, монтаж, ввод в эксплуатацию, проведение инструктажа | Наличие, по адресу г. Самара, ул. Ново-Садовая, 222Б |
| Гарантия  | Не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию |
| Год выпуска  | Не ранее 2019 г. |