**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на оказание услуг по техническому обслуживанию**

**и перезарядке огнетушителей для нужд для нужд ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г. Самара"**

**1. Наименование услуг:**

Оказание услуг по техническому обслуживанию и перезарядке огнетушителей для нужд

ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г.Самара

**2. Место нахождения огнетушителей:**

г. Самара, улица Ново-Садовая 222Б

г. Самара, улица Агибалова, 12

г. Самара, улица Г.С. Аксакова,13

г. Сызрань, улица Октябрьская, 3

**2. Общие требования к оказываемым Услугам.**

-Услуги по техническому обслуживанию и перезарядке огнетушителей должны оказываться в соответствии с «Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме», требованиями Федерального Закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; НПБ 166-97 «Нормы пожарной безопасности. Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации»; СП 9.13130.2009 «Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации».

- Оказываемые услуги должны соответствовать требованиям действующего законодательства РФ и иметь соответствующие лицензии установленного образца.

Исполнитель, оказывающий услуги по ТО и перезарядке огнетушителей должен иметь действующую лицензию МЧС РФ «Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», а так же наличие сертификатов пожарной безопасности на огнетушащие составы, и перед началом оказания услуг предоставить заверенные ксерокопии указанных документов.

**3. Требования к оказываемым Услугам.**

-. В услуги входит транспортировка огнетушителей с объектов Заказчика к месту проведения работ и обратно, загрузка и выгрузка огнетушителей производится силами Исполнителя.

- По требованию Заказчика, на время, необходимое для проведения перезарядки и технического обслуживания, Исполнитель должен предоставить Заказчику подменный фонд из равноценных, технически исправных, полностью заряженных и укомплектованных, годных к эксплуатации огнетушителей.

- Услуги по техническому обслуживанию и перезарядке огнетушителей должны соответствовать всем требованиям безопасности и надежности, обеспечивать бесперебойную и непрерывную работу оборудования. Исполнитель несет ответственность за сохранность запорно-пусковых устройств, шлангов и раструбов, индикаторов давления (манометров), пломб, этикеток, паспортов огнетушителей, лакокрасочного покрытия корпусов. Исполнитель обязан своими силами и за свой счет устранить выявленные при приемке нарушения, и передать Заказчику огнетушители в надлежащем качестве.

- Техническое обслуживание огнетушителей осуществляется в соответствии с требованиями НПБ 166-97 и Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 с занесением данных в эксплуатационный паспорт, нанесением на корпус огнетушителя инструкции по его применению, наклейкой этикетки с защитным полимерным покрытием с четко читаемой и сохраняющейся длительное время надписью, опломбированием запускающего или запорно-пускового устройства огнетушителя одноразовой пломбой.

Техническое обслуживание включает в себя внешний осмотр огнетушителя на наличие вмятин и коррозии корпуса, проверку полноценного слоя окраски, целостность манометра и гибкого шланга (при его наличии), замену запасных частей, гидроиспытание, ремонт, окраску, проверку и зарядку. Окраска огнетушителей производится в соответствии с требованиям ГОСТа.

- Непригодные к перезарядке огнетушители бракуются, с последующим составлением Акта (дефектного акта, утилизации) о непригодности к дальнейшему использованию. Акт составляется на каждый огнетушитель.

**6. Срок и условия оказания Услуг:**

- Услуги осуществляется в течение 30 календарных дней с даты подачи заявки.

- Услуги осуществляется в соответствии с (Приложение № 1), далее - партиями на основании Заявок (далее - Заявка на оказание услуг Приложение №2) на оказание Услуг, содержащих следующие данные: марку огнетушителя, номер огнетушителя, количество (шт.), наименование работ, местонахождение огнетушителя, адрес доставки огнетушителя, ФИО ответственного лица и телефон.

- Документация:

Заявка (спецификация) на оказание услуг

Акт приема-передачи огнетушителей

Акт выполненных работ

Акт (дефектного акта, утилизации) о непригодности к дальнейшему использованию огнетушителей

В акте приема-передачи, акте выполненных работ, дефектном акте, утилизации Исполнитель обязан указать: марку огнетушителя, номер огнетушителя, количество (шт.), наименование работ, адрес доставки огнетушителя.

- Исполнитель обязан делать в Журналах технического обслуживания огнетушителей отметки (результаты, должность, Ф.И.О. производившего техническое обслуживание и ремонт, печать) о результатах проведённого технического обслуживания и ремонта первичных средств пожаротушения, в день, следующий после окончания проведённого технического обслуживания.

**7. Гарантийные обязательства:**

-Период гарантийного срока эксплуатации огнетушителей с момента оказания услуг составляет не менее 12 месяцев. В случае обнаружения недостатков качества услуг в течение гарантийного срока, устранение производится Исполнителем в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения уведомления об обнаружении недостатков Заказчиком.

-При возникновении гарантийного случая транспортировка (при необходимости) огнетушителя для ремонта, перезарядки и обратно осуществляется Исполнителем за свой счет. На время ремонта Заказчику предоставляется огнетушитель с аналогичными техническими характеристиками.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип огнетушителя | Инв.номер № | Местонахождение | Количество |
| ОУ-5 | №1566 | ул.Ново-Садовая 222б. | 14 шт |
| ОУ-3 | №1571 | ул. Ново-Садовая 222б. | 8 шт |
| ОП-4 | №1568 | ул.Ново-Садовая 222б. | 3 шт |
| ОП-5 | №1566 | ул.Ново-Садовая 222б. | 21 шт |
| ОУ-2 | №28720 | ул. Г.С.Аксакова 13 | 1 шт |
| ОП-2 | Без и/н | ул .Г.С.Аксакова 13, стр. 2 | 6 шт |
| ОУ-5 | №1566 | ул .Г.С.Аксакова 13 | 17 шт |
| ОП-5 | №13634 | ул .Г.С.Аксакова 13 | 23 шт |
| ОУ-3 | №1566 | ул .Г.С.Аксакова 13 | 6 шт |
| ОУ-5 | №1566 | ул. Агибалова 12 | 6 шт |
| ОУ-3 | №1566 | ул. Агибалова 12 | 6 шт |
| ОП-5 | №1566 | ул. Агибалова 12 | 19 шт |
| ОУ-2 | № 28809 | ул. Агибалова 12 | 14 шт |
| ОП-3 | №39350 | ул. Агибалова 12 | 4 шт |
| ОП-4 | №1566, 28860 | ул. Агибалова 12 | 4 шт |
| ОП-5 | №39496 | г.Сызрань  ул .Октябрьская 3. | 7 шт |
| ОУ-5 | №39350 | г.Сызрань  ул .Октябрьская 3. | 1 шт |
| ОП-5 | №39496 | Г.Октябрьск  Ул. Гоголя 25а | 3 шт |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Наименование огнетушителей | Кол-во | Ед. измер. | Цена за ед.  Руб. | Стоимость руб. |
| Перезарядка | ОУ-5 | 38 | шт. | 297,19 | 11293,22 |
| Перезарядка | ОУ-3 | 20 | шт. | 269,67 | 5393,40 |
| Перезарядка | ОУ-2 | 15 | шт. | 264,17 | 3962,55 |
| Перезарядка | ОП-5 | 73 | шт. | 330,21 | 24105,33 |
| Перезарядка | ОП-4 | 7 | шт. | 324,71 | 2272,97 |
| Перезарядка | ОП-3 | 4 | шт. | 280,68 | 1122,72 |
| Перезарядка | ОП-2 | 6 | шт. | 258,66 | 1551,96 |
| **Итого** |  | **163** |  |  | **49702,15** |