##### Приложение № 1.1

к извещению о проведении запроса котировок

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на оказание услуг по ремонту фармацевтических холодильников

|  |
| --- |
| 1. Общие требования |
| № п/п | Наименование параметра | Условия выполнения /Технические требования |
| 1.1 | Срок оказания услуг | В течение 10 календарных дней с момента заключения договора |
| 1.2 | Место оказания услуг  | По месту нахождения Заказчика, в соответствии с п.2 технического задания |
| 1.3 | Перечень выполняемых работ и заменяемых запасных частей | В соответствии с п.2 технического задания |
| 1.4 | Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные работы на срок не менее 6 месяцев со дня окончания ремонта и подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ, гарантия на заменяемые запчасти не менее 6 месяцев. В течение гарантийного срока на выполненные работы Исполнитель должен устранить выявленные получателем дефекты в течение 14 календарных дней со дня получения уведомления о дефектах.  | Соответствие |
| 1.5 | Восстановление работоспособности оборудования согласно технических характеристик завода изготовителя  | Соответствие |
| 1.6 | При выполнении работ должны использоваться только оригинальные узлы и агрегаты (запчасти) или совместимые аналоги, рекомендованные заводом изготовителем, в соответствии с эксплуатационной документацией. | Соответствие |
| 1.7 | При выполнении работ по ремонту должны использоваться новые запасные части (которые не были в употреблении, не прошли ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), полностью совместимые с ремонтируемым оборудованием и обеспечивающие распространение гарантийных обязательств производителя на весь комплекс оборудования.Соответствие качества запасных частей должно быть подтверждено следующими документами (в соответствии с законодательством Российской Федерации): - гарантийными талонами на заменяемые запчасти Исполнителем. - иной технической документацией. | Соответствие |
| 1.8 | Работы должны проводиться в соответствии с действующими нормами: Письмо Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 октября 2003г. №293-22/233 «О введении в действие методических рекомендаций «Техническое обслуживание медицинской техники», требованиями и рекомендациями фирмы-изготовителя оборудования, подлежащего ремонту. | Соответствие |
| 1.9 | Требования, предъявляемые к выполняемым работам: Наличие действующей лицензии (с приложением) по производству и техническому обслуживанию медицинской техники, выданной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.06.2013 г. № 469 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники», в части технического обслуживания медицинской техники с обязательным указанием перечня оказываемых услуг: - контроль технического состояния медицинской техники;  - периодическое и текущее техническое обслуживание медицинской техники; - ремонт медицинской техники (в соответствии с пунктом 17 части 1 статьи 12 ФЗ от 04.05.2011 г. №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности») | Соответствие |
| 1.10 | Работы должны производиться высококвалифицированными специалистами, владеющими техническими средствами, необходимыми для доступа к оборудованию, прошедшими обучение, что должно подтверждаться соответствующими удостоверениями, свидетельствами и сертификатами, в процессе работы должны использоваться только поверенные средства измерения. | Соответствие |
| 1.11 | Техническое задание составлено по результатам первичной диагностики. В случае выявления дополнительных неисправностей в процессе проведения ремонта, Исполнитель принимает на себя все расходы по проведению дополнительных работ и замене дополнительных частей не указанных в перечне технического задания. В результате ремонта оборудование должно полностью соответствовать техническим качественным характеристикам и потребительским свойствам, заявленным заводом изготовителем. | Соответствие |
| 1.12 | Исполнитель производит возврат замененных неисправных частей после произведенного ремонта | Соответствие |
| 1.13 | Условия поставки запасных частей: Доставка запасных частей до места проведения услуг по ремонту производится силами и средствами Исполнителя. Исполнитель должен обеспечить транспортировку запасных частей в соответствии с требованиями, предъявляемыми к транспортировке данного вида запасных частей, установленными  законодательством РФ. Маркировка и упаковка запасных частей должны соответствовать требованиям нормативно - технической документации в соответствии с законодательством Российской Федерации | Соответствие |
| 1.14 | Условия приемки работ по ремонту: Работы считаются выполненными Исполнителем и принятыми Заказчиком после подписания Сторонами акта выполненных работ, при условии отсутствия у Заказчика претензий по количеству и качеству выполненных работ. Качество проведения услуг по ремонту подтверждается проведением пробного исследования во всех режимах оборудования | Соответствие |
| 1.15 |  В случае не возможности проведения работ на территории Заказчика, исполнитель письменно согласовывает проведение ремонта на территории сервисного центра Исполнителя. Все расходы связанные с транспортировкой оборудования к месту ремонта и доставки Заказчику Исполнитель производит за свой счет и оплате не подлежат. | Соответствие |
| 1.16 | Исполнитель по исполнению работ передает Заказчику следующую отчетную документацию на каждую единицу ремонтируемого оборудования: - гарантийный талон Исполнителя (на работы, запасные части); - технический акт о выполнении работ по ремонту; - расшифровку к техническому акту (по стоимости) работ, запасных частей. - при наличии технические документы на запасные части; - акт комиссионной приемки выполненных работ; - счет–фактура, акт выполненных работ (финансово-бухгалтерские документы). | Соответствие |

|  |
| --- |
| 2. Перечень медицинских изделий подлежащих ремонту |
| № п/п | Наименование медицинского изделия | Инвентарный номер | Заводской номер | Год выпуска | Место установки | Перечень необходимых запасных частей | Перечень необходимых работ | Ценаруб. |
| 1 | Холодильник фармацевтический ХФ-140 «ПОЗИС» | 43047 | 215CV20008023 | 2013 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 |  Вентилятор | - Замена вентилятора- Настройка параметров контроллера | 5964,00 |
| 2 | Термостат для банка крови «ЭкспоОТ-К-1» | 7450963 | 201802271 | 2001 | г. Самара, ул. Ново-Садовая, 222Б | Электронный контроллер | - Замена электронного контроллера- Настройка электронного контроллера | 7870,00 |
| 3 | Холодильник фармацевтический ХФ-140 | 23064 | 215CV20021691 | 2015 | г. Самара, ул. Ново-Садовая, 222Б | Электронный контроллер | - Замена электронного контроллера- Настройка электронного контроллера | 8892,00 |
| 4 | Холодильник фармацевтический ХФ -400-1 А " Позис" | 43048 | 207AV20010512 | 2013 | г. Самара, ул. Аксакова, 13 | Электронный контроллер | - Замена электронного контроллера | 8462,00 |
| 5 | Холодильник фармацевтический ХВ-140"Позис" | 36773 | 215CV20004216 | 2012 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | Электронный контроллер, вентилятор | - Замена электронного контроллера- Замена вентилятора | 13316,00 |
| 6 | Холодильник фармацевтический ХФ -140 | 15098 | 215CV20012420 | 2014 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | Компрессор, фильтр осушитель, клапан Шредера  | - Замена компрессора - Замена фильтра осушителя- Замена клапана Шредера | 14137,00 |
| 7 | Холодильник фармацевтический ХФ -140 | 27649 | 215CV20001707 | 2012 | г. Самара, ул. Ново-Садовая, 222Б | Вентилятор | - Замена вентилятора  | 5984,00 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 64625,00 |