**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**1. Порядок оказания услуг:** монтаж кондиционеров (сплит-систем) в количестве 9 единиц в кабинеты согласно техническому плану 519-64/ 520-63/ 522-57/ 522-58/ 524-50/ 516-55/ 518-69/ 541-71 по адресу г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.222Б стр 1.

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Название |
| 1 | Кондиционер Akvilon ASE 12инв.№30872 |
| 2 | Кондиционер GENERAL CLIMATE GC-09HRI №1 инв.№30819 |
| 3 | Кондиционер GENERAL CLIMATE GC-09HRI №1 инв.№31012 |
| 4 | Кондиционер GENERAL CLIMATE GC-09HRI №1 инв.№31038 |
| 5 | Кондиционер GENERAL CLIMATE GC-09HRI №1 инв.№31040 |
| 6 | Кондиционер GENERAL CLIMATE GC-09HRI №1 инв.№31073 |
| 7 | Кондиционер GENERAL CLIMATE GC-12HRI №1 инв. №31061 |
| 8 | Кондиционер GENERAL CLIMATE GC-09HRI №1 инв. №30828 |
| 9 | Кондиционер GENERAL CLIMATE GC-12HRI №1 инв. №30832 |

**2. Требования к качеству оказываемых услуг:**

-Услуги производятся минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится уборка рабочей зоны (уборка мусора, материалов, сухая уборка пылесосом, затем влажная уборка помещений, в которых проводились работы).

-Все работы выполняются квалифицированным обученным персоналом.

-Соблюдать правила техники безопасности и охраны труда в соответствии со СНиП 12-04-2002. При выполнении работ соблюдать требования электробезопастности и противопожарной безопасности.

-Гарантийный срок на монтажные Работы должен составлять не менее 36 месяцев с даты утверждения Покупателем.

-Время работы Исполнителя регламентируется распорядком дня Заказчика.

демонтаж кондиционеров (сплит-систем) в количестве 9 единиц с использованием систем канатного доступа, включая закачивание фреона в наружный блок, демонтаж наружного и внутреннего блоков, консервация сплит-системы, демонтаж кронштейнов, демонтаж фреоновой трассы, заделывание отверстий.

**3. Требования к Исполнителю:**

Соответствие квалификации работников организации требованиям профессиональных стандартов в зависимости от выполняемых ими трудовых функций.